The TubÓtech Technical Page

All the technical descriptions will be translated below. But for now while we are setting up we refer to Jeff's page on the snhack server. Some personal comments will be added below...

A story: installing the TubÓTech installation

1. Charging 12V batteries, buying a new glass container.

From: gepeto gepeto@du-libre.org

Subject: Re: setting up today

Date: 12 September 2016 at 12:34:11 GMT+2

Salutations il me faut faire une doc;)

la carte boot et lance un bureau graphique reseau accessible par

vncviewer 192.168.1.19:1

pass GNU/Linux

ceci si elle est connectée sur un reseau local en filaire, la premiere fois c'est mieux.

le 192.168.1.19 est une adress fixe mais elle peut avoir aussi une autre adress suivant la box qui est sur reseau local

le bureau est fluxbox

un menu apparait avec bouton droit

il y a un terminal Xterm accessible, un gestionnaire de fichier

l'utilisateur principal est nanopi pass GNU/Linux

le root pass est GNU/Linux (accessible aussi en ssh )

1 modifier le fichier /etc/networks/interfaces pour la partie WIFI, il y a le SSID SNHACK et le pass a changer en fonction de votre box WIFI rebooter

2 si votre reseau local, box adsl/wifi est sur 192.168.1.xx : pas de pb la nanopi est toujours derriere 192.198.1.19 sinon il faut chercher dans votre box adsl/wifi l'adress donnéee il y a aussi la commande nmap nmap -v -sP 192.168.0.0/24 qui donne toute les ip du reseau

3 la nanopi boot, lance /etc/rc.local , lance fluxbox et les scripts qui sont dans /home/nanopi ou /usr/local/bin

en gros sans rien faire c un pd2lork qui est lancé avec jackd derriere, un qjackctl donne les tuyaux

4 on peut configurer un client de streaming , j'ai collé darkice ;) darksnow permet de fabriquer le fichier de conf .darksnow/darkice.cfg darkice est un tuyau jack donc il doit apparaitre sur le tableau de qjackctl pour la connexion des flux sonores

Nous avons un serveur icecast2 pour le streaming a dispo :)) il est a la librairie l'embarcadere pour info pour y streamer c'est sur libre.tech le pass : tube http://libre.tech donne la page des flux (admin:tube2016 )

5 la premiere chose a faire est de copier la SD ;))

6 j'utilise pd2lork ca a l'air cool avec l'option -k12, il y a plein de truc pour la wiimote

7 les capteurs de lumiere/temperature etc sont visible par OSC sur le port 9001 /TEMP /LUX les scripts sont lancés par /etc/rc.local /usr/local/bin/nom_du_capteur.py code : https://bricoles.du-libre.org/doku.php?id=start#python

8 on a une platine de connexion http://raspiomix.org/, il y a donc une vrai horloge RTC qui maintient la bonne date sur la machine meme si il n'y a plus de courant les connecteurs sont de type grove , il y a tout plein de capteur en grove tout fait. la on a bidouiller un peut sur le bus I2C en japanese connection...

9 faut vraiment faire une doc !

a+ jeff